清环审〔2025〕4号

清远市生态环境局关于胜龙牛业肉牛全产业

融合发展项目环境影响报告书的批复

广东胜龙牛业有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91441827MACTM5Y64W，法定代表人：周日龙）报批的《胜龙牛业肉牛全产业融合发展项目环境影响报告书》（以下简称报告书）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，经研究，批复如下：

一、项目建设性质属于新建。胜龙牛业肉牛全产业融合发展项目（以下简称项目）位于清远市清新区禾云镇桂岭村。项目为肉牛养殖场，场区不涉及繁育，年存栏量1.5万头肉牛，年出栏4.5万头肉牛。

二、根据报告书的评价结论、清远市生态环境局清新分局的意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估报告，在全面落实报告书和本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。有组织排放废气中，有机肥堆肥车间氨气、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；有机肥堆肥车间及饲料加工产生的粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。焚烧炉燃料废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

无组织排放废气中，场界臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2024）表3恶臭污染物排放限值；氨气、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准；粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值。

各排气筒高度应不低于报告书建议值。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经预处理后，与生产废水、初期雨水一并进入地埋式一体化废水处理装置处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2024）标准较严值后，回用于场区种植区灌溉，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪声设备，并采取有效的隔声、降噪等措施。确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。危险废物交由有资质的单位处理处置；农业固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾经定点收集后统一交环卫部门处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，加强污染防治设施的管理和维护，加强与区域环境风险防范体系的联动，切实防范环境污染事故发生。

（六）项目完成后，大气污染物氮氧化物排放总量应控制在0.019吨/年以内。根据《清远市生态环境局清新分局关于<胜龙牛业肉牛全产业融合发展项目环境影响报告书>的初审意见》，项目新增氮氧化物排放总量来源于清远市坚瓷陶瓷有限公司关闭后形成的可替代总量指标。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请清远市生态环境局清新分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应按规定接受生态环境部门日常监督检查。

清远市生态环境局
2025年4月25日

公开方式：主动公开

抄送：清远市生态环境局清新分局、广东环境保护工程职业学院、广东智环创新环境科技有限公司

清远市生态环境局 2025年4月25日印发