清远市区新型全密闭建筑垃圾运输车辆

车载终端检验记录表

检验日期： 年 月 日

车辆单位
注册登记日期
牌照号码
厂牌型号
发动机号
车载终端品牌型号
终端编号
SIM号码
序号	检验项目	检验内容及要求	检验方法	检验结果
1	设备安装	设备完整，安装位置正确	现场实车查看
2	终端自检	终端自检所有项目均正常	察看终端内屏
3	车厢举升	车厢在工地、消纳场、停车场以外的区域内无法举升，并能正确反映车厢举升状态，且有语音、文字提示	按电脑流程操作
4	车厢密闭	能正确反映车厢顶盖状态，并有语音、文字提示	打开、关闭顶盖，确认内屏及系统中显示相应状态
5	接收平台信息	能正常接收平台下发信息，包括但不限于证件信息、电子围栏信息、提示信息等	按电脑流程操作
6	信息上报	能正确上报协议内要求的信息，如车辆信息、各项触发信息等	系统中可查看到车辆上报的实时信息
7	车厢载重	能正常反映车厢的空重载状态	车厢空载与重载时，确认内屏及系统中是否显示相应状态
8	防作弊检测	能正常检测北斗信号屏蔽干扰及摄像头防作弊遮挡干扰	屏蔽北斗信号及用泥土、布等物体遮挡顶部摄像头
9	稽查	能接收稽查指令，并且在外屏显示相应颜色的“稽查”文字	按电脑流程操作
10	抓拍及视频监控	能抓拍图片及调取实时、历史视频观看，清晰、流畅	按电脑流程操作

检验单位（盖章）

备注：

1检验结果对照《清远市区新型全密闭式建筑垃圾运输车辆功能技术规范指导意见》，符合的打√，不符合的打×；

2.每份记录表一式两份，检验单位、运输企业各一份。